**СЧИТЫВАТЕЛЬ**

**CD-EM01**

****

**Технические характеристики**

Рабочая частота: 125 кГц

Работа с картами и брелками: EM Marine

Дальность чтения: 6-8 см

Напряжение питания: 8-18 В постоянного тока

Потребление тока: 35 мА (maх)

Звуковая/световая индикация: сигнал зумера, двухцветный светодиод

Рабочая температура: от -40°С до +50°С

Максимальная длина линии от считывателя до контроллера: > 15 м

Материал корпуса: ABS пластик

Цвет корпуса: серый

Выходной интерфейс: Dallas Touch Memory (эмуляция DS1990A)

Размер: 82х44х15 (мм)



**Схема подключения**

**СЧИТЫВАТЕЛЬ**

**CD-EM01**

****

**Технические характеристики**

Рабочая частота: 125 кГц

Работа с картами и брелками: EM Marine

Дальность чтения: 6-8 см

Напряжение питания: 8-18 В постоянного тока

Потребление тока: 35 мА (maх)

Звуковая/световая индикация: сигнал зумера, двухцветный светодиод

Рабочая температура: от -40°С до +50°С

Максимальная длина линии от считывателя до контроллера: > 15 м

Материал корпуса: ABS пластик

Цвет корпуса: серый

Выходной интерфейс: Dallas Touch Memory (эмуляция DS1990A)

Размер: 82х44х15 (мм)



**Схема подключения**