**КНОПКА ВЫХОДА**

**DR-03/03i**

****

Кнопка выхода накладная, сенсорная

Цвета: черный (DR-03), белый (DR-03i)

**Технические характеристики**

Логика работы - НО, НЗ

Коммутируемое напряжение - 24В, 3А

Диапазон рабочих температур - -40 - +50℃

Относительная влажность воздуха - 0-95%

Степень защиты - IP44

Материал корпуса - пластик

Габаритные размеры - 86х50х20 мм

Вес - 0,1 кг.

**Схема подключения**

Красный - +12В

Черный - GND

Желтый - общий контакт

Белый - нормально закрытый контакт

Оранжевый - нормально открытый контакт

**Режимы работы**

При подключенном питании в режиме ожидания светодиодная индикация горит синим.

При подключенном питании, в режиме отработки прикосновения светодиодная индикация загорается зеленым.

**КНОПКА ВЫХОДА**

**DR-03/03i** 

****

Кнопка выхода накладная, сенсорная

Цвета: черный (DR-03), белый (DR-03i)

**Технические характеристики**

Логика работы - НО, НЗ

Коммутируемое напряжение - 24В, 3А

Диапазон рабочих температур - -40 - +50℃

Относительная влажность воздуха - 0-95%

Степень защиты - IP44

Материал корпуса - пластик

Габаритные размеры - 86х50х20 мм

Вес - 0,1 кг.

**Схема подключения**

Красный - +12В

Черный - GND

Желтый - общий контакт

Белый - нормально закрытый контакт

Оранжевый - нормально открытый контакт

**Режимы работы**

При подключенном питании в режиме ожидания светодиодная индикация горит синим.

При подключенном питании, в режиме отработки прикосновения светодиодная индикация загорается зеленым.